п. Прохладный, ул. Свердлова д. 22Б

тел.: 8-343-361-97-61; 8-922-181-97-61

почта: info@zavodpb.ru

вебсайт: www.zavodpb.ru

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Наименование** | **Описание и комплектация** | **Акции и спец предложения** | **Стоимость** |
| **Фундамент**Свайно-ростверковая лента12х10,1 | Сваи шаг 2 м, глубина 2.5 м, диаметр 0.35 мЛента ширина 0.4 м, высота 0.6 мАрматура композитная диаметр 12 ммБетон марка М300Несъемная утепленная опалубка, расходные материалы, авто услуги, работа монтажников | Монтаж системы водоотведения по фундаменту в **ПОДАРОК**! | 863 000Рублей |
| **Монолитная плита**поверх свайно-ростверковой ленты | Толщина 0.15 мАрматура композитная 10 ммЯчейка 0.25 м\*0.25 мПенопласт 50 ммБетон марка М300Опалубка, расходные материалы, авто услуги, работа монтажников | Неоспоримо **эффективней и дешевле** устаревшей системы укладки бетонных плит перекрытия или деревянного пола! | 606 000Рублей |
| **Теплый пол и ГХВС** в монолитной плите | Трубы теплого пола (шитый полиэтилен) Трубы горячего и холодного водоснабжения (металлопластик под пресс) | **Значительная экономия** за счет отсутствия дополнительной стяжка пола! | 267 000Рублей |
| **Септик**каскад бетонных колец с переливом | Трубы теплого пола (шитый полиэтилен) Трубы горячего и холодного водоснабжения (металлопластик под пресс) | Данный вид системы водоотведения **не требует** регулярного обслуживания! | 180 000Рублей |
| **Стеновые панели**Внутренние и внешние несущие стены12х10,1 | Толщина стен 400 мм (наружные), высота этажа 3 м Встроенные перемычки с двух каркасным армированием (тригоны) по периметру стен, над оконными и дверными проемами | Эскизный проект дома **БЕСПЛАТНО**!Данная технология **значительно уменьшает энергопотребление**! |  699 000Рублей |
| Внутренние межкомнатные стены | Толщина стен 200 мм, высота этажа 3 мМарка по плотности Д500Встроенные перемычки с двух каркасным армированием над дверными проемами | Данная технология значительно **снижает стоимость м2** жилья! | 194 000Рублей |
| **Монтаж** домокомплекта | Работа монтажников по возведению стеновых панелей и плит перекрытияРасходные материалы | Возведение домокомплекта в течении **1-2 дней**! | 235 000Рублей |
| **Кровля**жилого дома | Стропильная часть Утеплитель 200 мм ПарогидроизоляцияМеталлочерепица 0.45 мм «Монтерей»**Гарантия 10 лет!!!**Расходные материалы, авто услуги, работа монтажников | Обработка стропильной части антисептиком в **ПОДАРОК**! |  1 663 000Рублей |