п. Прохладный, ул. Свердлова д. 22Б

тел.: 8-343-361-97-61; 8-922-181-97-61

почта: info@zavodpb.ru

вебсайт: www.zavodpb.ru

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Описание и комплектация** | **Акции и спец предложения** | **Стоимость** |
| **Фундамент**  Свайно-ростверковая лента  16,1х14,2 | Сваи шаг 2 м, глубина 2.5 м, диаметр 0.35 м  Лента ширина 0.4 м, высота 0.6 м  Арматура композитная диаметр 12 мм  Бетон марка М300  Несъемная утепленная опалубка, расходные материалы, авто услуги, работа монтажников | Монтаж системы водоотведения по фундаменту в **ПОДАРОК**! | 1 193 000 Рублей |
| **Монолитная плита**  поверх свайно-ростверковой ленты | Толщина 0.15 м  Арматура композитная 10 мм  Ячейка 0.25 м\*0.25 м  Пенопласт 50 мм  Бетон марка М300  Опалубка, расходные материалы, авто услуги, работа монтажников | Неоспоримо **эффективней и дешевле** устаревшей системы укладки бетонных плит перекрытия или деревянного пола! | 1 143 200 Рублей |
| **Теплый пол и ГХВС** в монолитной плите | Трубы теплого пола (шитый полиэтилен) Трубы горячего и холодного водоснабжения (металлопластик под пресс) | **Значительная экономия** за счет отсутствия дополнительной стяжка пола! | 503 000 Рублей |
| **Септик**  каскад бетонных колец с переливом | Трубы теплого пола (шитый полиэтилен) Трубы горячего и холодного водоснабжения (металлопластик под пресс) | Данный вид системы водоотведения **не требует** регулярного обслуживания! | 180 000 Рублей |
| **Стеновые панели**  Внутренние и внешние несущие стены  16,1х14,2 | Толщина стен 400 мм (наружные), высота этажа 3 м  Встроенные перемычки с двух каркасным армированием (тригоны) по периметру стен, над оконными и дверными проемами | Эскизный проект дома **БЕСПЛАТНО**!  Данная технология **значительно уменьшает энергопотребление**! | 1 104 000 Рублей |
| Внутренние межкомнатные стены | Толщина стен 200 мм, высота этажа 3 м  Марка по плотности Д500  Встроенные перемычки с двух каркасным армированием над дверными проемами | Данная технология значительно **снижает стоимость м2** жилья! | 372 000 Рублей |
| **Монтаж** домокомплекта | Работа монтажников по возведению стеновых панелей и плит перекрытия  Расходные материалы | Возведение домокомплекта в течении **1-2 дней**! | 388 000  Рублей |
| **Кровля**  жилого дома | Стропильная часть Утеплитель 200 мм Парогидроизоляция  Металлочерепица 0.45 мм «Монтерей»  **Гарантия 10 лет!!!**  Расходные материалы, авто услуги, работа монтажников | Обработка стропильной части антисептиком в **ПОДАРОК**! | 2 999 000 Рублей |